

Sistema automatización para invernadero de café

Manual de usuario

Para más información y soporte contacte:  
  
Jorge Mario Guerra González  
 jorge.guerra@eia.edu.co

1. PARTES DEL DISPOSITIVO

Este sistema está compuesto por una red de sensores que permiten automáticamente controlar los ventiladores y nebulizadores del invernado según las condiciones de temperatura y humedad en las camas o en el ambiente.

1. INICIAR Y APAGAR EL SISTEMA

Para encender el sistema usted deberá presionar el botón rojo ON que se encuentra en la parte izquierda del sistema. Para apagar el sistema presione el botón OFF.